|  |  |
| --- | --- |
| **ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА**    **(Дата основания – 2012 год)** | **Филиал в Орле:** РФ, 302038, г. Орел, ул. Северная, д. 5  Тел.: +7 (4862) 63-26-13, +7 (930) 063-26-13, +7 (4862) 63-00-95, +7 (930) 063-00-95  Е-mail: [stroy-57rf@mail.ru](mailto:stroy-57rf@mail.ru) или [ssdmir@mail.ru](mailto:ssdmir@mail.ru)  **САЙТ:** <http://www.stroy-57.ru>  **Филиал в Туле:** РФ, 300045, г. Тула, Новомосковское ш., д. 60 Тел.: +7 (4872) 79-24-40, +7 (930) 791-24-40  Е-mail: [stroy-71rf@mail.ru](mailto:stroy-71rf@mail.ru) или [ssdmir@mail.ru](mailto:ssdmir@mail.ru)  **САЙТ:** <http://stroy-71.ru/>  **Филиал в Брянске:** РФ, 241019, г. Брянск, ул. Щукина, д. 59а  Тел.: +7 (4832) 30-15-41, +7 (930) 820-15-41  Е-mail: [stroy-32rf@mail.ru](mailto:stroy-32rf@mail.ru) или [ssdmir@mail.ru](mailto:ssdmir@mail.ru)  **САЙТ:** <http://stroy-32.ru/>  **Банковские реквизиты:**  ИНН: 391402169117, БИК: 044525201 р/с 40802810809100001425 ОАО АКБ «Авангард» г. Москва к/с 30101810000000000201 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России |
|

**ЦЕНЫ НА СКАМЕЙКИ (ЛАВОЧКИ) СВАРНЫЕ**

**(без монтажа и доставки)**

**Лавка садово-парковая ЛПР-2 (МАФ МСК)**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка парковая ЛПР-2/1,5 м.** | **Лавка парковая ЛПР-2/2,0 м.** |
| **Длина** | 1,5 м. | 2,0 м. |
| **Ширина\*высота** | 450\*500 | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **4 100** | **5 000** |
| **От 5 шт.** | **4 000** | **4 900** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-тонировка морилкой под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+ 600 руб.** к базовой цене.

**Парковые лавки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из обрезной доски с отшлифованной поверхностью. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Металлические лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Лавка садово-парковая ЛПР-2**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка парковая ЛПР-2/1,5 м.** | **Лавка парковая ЛПР-2/2,0 м.** |
| **Длина** | 1,5 м. | 2,0 м. |
| **Ширина\*высота** | 450\*500 | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **4 100** | **5 000** |
| **От 5 шт.** | **4 000** | **4 900** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-тонировка морилкой под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+ 600 руб.** к базовой цене.

**Парковые лавки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из обрезной доски с отшлифованной поверхностью. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Металлические лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Лавка садово-парковая ЛПР-1**

****

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка парковая ЛПР-1/1,5 м.** | **Лавка парковая ЛПР-1/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 400\*450 | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **3 100** | **3 900** |
| **От 5 шт.** | **3 000** | **3 800** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-тонировка морилкой под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту.

**Парковые лавки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из обрезной доски с отшлифованной поверхностью. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Металлические лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Лавка с подлокотниками ЛК-3**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка ЛК-3/1,5 м.** | **Лавка ЛК-3/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 530\*640 | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **3 700** | **4 800** |
| **От 5 шт.** | **3 600** | **4 700** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – флекс

**Покрытие:** металл-полимерное/флекс-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/флекс-морилка под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Лавки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из флекса с отшлифованной поверхностью, кромки имеют скругленные фаски. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Металлические лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Лавка металлическая ЛК-2**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка ЛК-2/1,5 м.** | **Лавка ЛК-2/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 450\*640 | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **3 400** | **4 000** |
| **От 5 шт.** | **3 300** | **3 900** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – флекс

**Покрытие:** металл-полимерное/флекс-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/флекс-морилка под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Лавки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из флекса с отшлифованной поверхностью, кромки имеют скругленные фаски. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Металлические лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Лавка ЛСП**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка парковая ЛСП-0,9** | **Лавка парковая ЛСП-1,5** | **Лавка парковая ЛСП-2** |
| **Длина** | **0,9 м.** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 400\*500 мм. | | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | | |
| **От 1 шт.** | **3 200** | **3 300** | **3 800** |
| **От 5 шт.** | **3 100** | **3 200** | **3 700** |

**КАЧЕСТВЕННАЯ скамейка по цене ЭКОНОМ варианта!!!**

- Высококачественное **ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ** покрытие металлических элементов.

- Деревянные элементы из **ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ** с защитным покрытием.

- Возможность выбора цвета.

- Поставка в **СОБРАННОМ** виде.

**Основные характеристики:**

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево (3 или 4 доски)

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене (Модель: ЛСБ)

**Лавки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавочки для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Металлическая лавочка изготовлена с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас уличных лавок изготовлен из металлической профильной трубы с нанесением полимерного покрытия.

Настил сидения изготавливается из обрезной доски хвойных пород и покрывается эмалью различных цветов или тонируется морилкой под лак.

**Уличные лавочки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Лавка металлическая ЛК-1**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка ЛК-1/1,5 м.** | **Лавка ЛК-1/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 350\*450 мм. | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **3 100** | **-** |
| **От 5 шт.** | **3 000** | **-** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – флекс

**Покрытие:** металл-полимерное/флекс-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/флекс-морилка под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Лавки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из флекса с отшлифованной поверхностью, кромки имеют скругленные фаски. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Металлические лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Лавка РЖД (2,5 м)**

****

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Лавка РЖД** | |
| **Длина** | **2,5 м.** | |
| **Ширина\*высота** | 400\*450 мм. |
| Базовая цена за ед. (руб.) | |
| **От 1 шт.** | **8 600** | |
| **От 5 шт.** | **8 400** | |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево (флекс)

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль

**Стандартный цвет:** металл-красный/дерево-серый

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту.

**Лавки для платформ РЖД поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки на платформах РЖД, так и в помещениях, и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из обрезной доски с отшлифованной поверхностью. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Парковые лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамья Платформа**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Скамья платформа** |
| **Длина** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 450\*900 мм. |
| Базовая цена за ед. (руб.) | |
| **От 1 шт.** | **11 900** |
| **От 10 шт.** | **11 700** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-лак

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту.

**Скамьи для платформ РЖД поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие лавки подходят, как для установки на платформах РЖД, так и в помещениях, и на улицах.

Лавки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной лавки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из обрезной доски с отшлифованной поверхностью. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Парковые лавки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка уличная МД-1**

****

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка парковая МД-1/1,5 м.** | **Скамейка парковая МД-1/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 450\*800 мм. | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **4 200** | **6 400** |
| **От 5 шт.** | **4 100** | **6 300** |

**КАЧЕСТВЕННАЯ скамейка по цене ЭКОНОМ варианта!!!**

- Высококачественное **ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОЕ** покрытие металлических элементов.

- Деревянные элементы из **ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ** с защитным покрытием.

- Возможность выбора цвета.

- Поставка в **СОБРАННОМ** виде.

**Основные характеристики:**

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+500 руб**. к базовой цене

**Скамейки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие скамейки для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Металлическая скамейка изготовлена с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас уличных скамеек изготовлен из металлической профильной трубы с нанесением полимерного покрытия.

Настил сидения изготавливается из обрезной доски хвойных пород и покрывается эмалью различных цветов или тонируется морилкой под лак.

**Уличные скамейки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Диван парковый ДМ-9 (Д-1.21)**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Диван парковый ДМ-9/1,5 м.** | **Диван парковый ДМ-9/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 600\*890 мм. | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **5 600** | **7 000** |
| **От 5 шт.** | **5 500** | **6 800** |

**Основные характеристики:**

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Парковые диваны поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие парковые диваны для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Диван парковый изготовлен с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас диванов изготовлен из металлической профильной трубы с нанесением полимерного покрытия.

Настил сидения изготавливается из бруса хвойных пород и покрывается эмалью различных цветов или тонируется морилкой под лак.

**Парковые диваны не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка уличная СЛ**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка парковая СЛ-1,5 м.** | **Скамейка парковая СЛ-2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 670\*950 мм. | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **5 600** | **6 600** |
| **От 5 шт.** | **5 500** | **6 500** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Скамейки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичная и недорогая скамейка для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Металлическая скамейка изготовлена с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас уличных скамеек изготовлен из металлической профильной трубы с нанесением полимерного покрытия.

Настил сидения изготавливается из обрезной доски хвойных пород и покрывается эмалью различных цветов или тонируется морилкой под лак.

**Уличные скамейки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка металлическая СК-2**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка СК-2/1,5 м.** | **Скамейка СК-2/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 600\*900 мм | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **6 100** | **7 300** |
| **От 5 шт.** | **6 000** | **7 200** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – флекс

**Покрытие:** металл-полимерное/флекс-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/флекс-морилка под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Скамейки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие скамейки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Скамейки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной скамейки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из флекса с отшлифованной поверхностью, кромки имеют скругленные фаски. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Уличные скамьи не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка металлическая СК-1**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка СК-1/1,5 м.** | **Скамейка СК-1/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 600\*900 мм | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **6 000** | **6 900** |
| **От 5 шт.** | **5 900** | **6 800** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – флекс

**Покрытие:** металл-полимерное/флекс-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/флекс-морилка под лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Скамейки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие скамейки подходят, как для установки в помещениях, так и на улицах.

Скамейки изготовлены с использованием качественных материалов и пригодны для круглогодичного использования.

Каркас данной скамейки изготовлен из металлического профиля с порошковой окраской.

Элементы сидения изготовлены из флекса с отшлифованной поверхностью, кромки имеют скругленные фаски. Дополнительно окрашивается различными видами лакокрасочных материалов.

**Уличные скамьи не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка уличная ДЛ**

** **

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка ДЛ-1** | **Скамейка ДЛ-1,5** | **Скамейка ДЛ-2** | **Скамейка ДЛ-2,7** |
| **Длина** | **1,0 м.** | **1,5 м.** | **2,0 м.** | **2,7 м** |
| **Ширина\*высота** | 770\*950 мм. | | | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | | | |
| **От 1 шт.** | **5 100** | **6 300** | **7 000** | **8 600** |
| **От 5 шт.** | **5 000** | **6 200** | **6 900** | **8 500** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене (Модель: ЛСБ)

**Скамейки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и недорогие скамейки для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Металлическая скамейка изготовлена с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас уличных скамеек изготовлен из металлической профильной трубы с нанесением полимерного покрытия.

Настил сидения изготавливается из обрезной доски хвойных пород и покрывается эмалью различных цветов или тонируется морилкой под лак.

**Уличные скамейки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка уличная «О»**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка парковая О-1,5 м.** | **Скамейка парковая О-2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 640\*800 мм. | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **5 900** | **7 200** |
| **От 5 шт.** | **5 800** | **7 100** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Скамейки поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичная и недорогая скамейка для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Металлическая скамейка изготовлена с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас уличных скамеек изготовлен из металлической профильной трубы. Покрытие грунт-эмаль (черного цвета).

Настил сидения изготавливается из древесины хвойных пород. Тонируется морилкой и покрывается яхтным лаком.

**Уличные скамейки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка «ЭТ» с подлокотниками**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка ЭТП-1,5** | |
| **Длина** | **1,5 м.** | |
| **Ширина\*высота** | 640\*800 мм. |
| Базовая цена за ед. (руб.) | |
| **От 1 шт.** | **9 300** | |
| **От 10 шт.** | **9 100** | |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-эмаль/дерево-морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/лак, тонировка морилкой

**Возможные способы установки:** переносная

**Скамейки поставляются без упаковки в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичная и недорогая скамейка для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Металлическая скамейка изготовлена с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас уличных скамеек изготовлен из металлической профильной трубы. Покрытие грунт-эмаль (черного цвета).

Настил сидения изготавливается из древесины хвойных пород. Тонируется морилкой и покрывается яхтным лаком.

**Уличные скамейки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамейка «ЭТ»**

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка ЭТ-1,5** |
| **Длина** | **1,5 м.** |
| **Ширина\*высота** | 640\*800 мм. |
| Базовая цена за ед. (руб.) | |
| **От 1 шт.** | **8 400** |
| **От 10 шт.** | **8 200** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-эмаль/дерево-морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/лак, тонировка морилкой

**Возможные способы установки:** переносная

**Скамейки поставляются без упаковки в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичная и недорогая скамейка для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Металлическая скамейка изготовлена с использованием качественных материалов и пригодна для круглогодичного использования.

Каркас уличных скамеек изготовлен из металлической профильной трубы. Покрытие грунт-эмаль (черного цвета).

Настил сидения изготавливается из древесины хвойных пород. Тонируется морилкой и покрывается яхтным лаком.

**Уличные скамейки не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Скамья для торговых комплексов Финляндия (НОВИНКА!!!)**

****

**Цена: 14 700 руб.**

**Скамья Престиж 1,5 м.**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Скамейка Престиж - 1,5 м.** | **Скамейка Престиж -2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | - | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **14 300** | **16 400** |
| **От 5 шт.** | **13 800** | **14 800** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту

**Скамейки «Престиж» поставляются в разобранном виде**

**Диван парковый ДП-001**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Диван парковый ДП-001/1,5 м.** | **Диван парковый ДП-001/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 400\*800 мм. | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **7 800** | **9 700** |
| **От 10 шт.** | **7 700** | **9 600** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль или морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-зеленый, синий, тонировка морилкой

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту, под заказ возможно удлинение ножек под бетонирование **+600 руб**. к базовой цене

**Парковые диваны поставляются в собранном виде (сварная конструкция каркаса)**

**Описание:**

Практичные и удобные парковые диваны для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Диван парковый изготовлен с использованием качественных материалов и пригоден для круглогодичного использования.

Каркас диванов изготовлен из металлической профильной трубы с нанесением полимерного покрытия.

Настил сидения изготавливается из доски хвойных пород и покрывается эмалью различных цветов или тонируется морилкой под лак.

**Парковые диваны не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Диван парковый ДМ-7**

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Диван парковый ДМ-7/1,5 м.** | **Диван парковый ДМ-7/2,0 м.** |
| **Длина** | **1,5 м.** | **2,0 м.** |
| **Ширина\*высота** | 900\*930 мм. | |
| Базовая цена за ед. (руб.) | | |
| **От 1 шт.** | **-** | **8 400** |
| **От 5 шт.** | **-** | **8 300** |

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/морилка с лаком

**Стандартный цвет:** металл-черный/дерево-тонировка морилкой под лак

**Возможные способы установки:** переносная

**Парковые диваны ДМ-7 поставляются в разобранном виде**

**Описание:**

Практичные и удобные парковые диваны для парков, скверов, дворовых и детских площадок.

Диван парковый изготовлен с использованием качественных материалов и пригоден для круглогодичного использования.

Каркас диванов изготовлен из металлической профильной трубы с нанесением полимерного покрытия.

Настил сидения изготавливается из доски хвойных пород и покрывается эмалью различных цветов или тонируется морилкой под лак.

**Парковые диваны не подлежат обязательной сертификации и декларированию соответствия ГОСТ Р (письмо №230/1-05/510 от 07.10.10г.)**

**Стол Городской Домино 2710**

****

**ЦЕНА: 16 100 руб.**

**Габаритные размеры:** 1500\*1570\*730 мм

**Материал:** каркас-металл/сидение – дерево

**Покрытие:** металл-полимерное/дерево-эмаль

**Стандартный цвет:** металл-зеленый/дерево-лак

**Возможные цвета (без дополнительной платы):** зеленый, синий, черный, красный, оранжевый, серый и др. цвета. В исполнении «Радуга» **+10 %** к базовой цене.

**Возможные способы установки:** переносная с возможностью жесткого крепления анкерами к асфальту

**Уличные столы поставляются в разобранном виде (металлический каркас/столешница/сидения)**

**Дополнительные услуги:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Цена** |
| Монтаж | От 1 000 руб. |
| Доставка по городу (включая погрузку) | От 700 руб. |
| Доставка за городом | 20 руб./км. (рейс) |

|  |
| --- |
| При заказе свыше 300 000 рублей - скидка 3 % |
| При заказе свыше 500 000 рублей - скидка 5 %  При заказе свыше 1 000 000 рублей - скидка 7 % |